User mode->privil mode: dung lenh enable

Privli mode->configuration mode: dung lenh configure termiral

Router dùng router 2811

Dùng môđun:WIC 2T

Console password:cisco

Virtual termiral:cisco

Enable password:cisco

+Router(config)#enable password san-fran: mật khẩu là san-fran

Perform password encryption:mã hóa mật khẩu

+router(config) #service password-encryption

Router(config)#no service password-encryption

Router(config)#enable secret <mật khẩu đã được mã hóa>

Router#show run:xem cấu hình của router

Router#write memory(hoặc wr): lưu lại cấu hình

Router(config)#interface type port

Router(config)#interface serial 0/0

Router(config-if)#ip address 203.162.10.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate ?(56000)(tốc độ của cổng DCE(chỉ có cổng DCE mới có tốc độ))

Router(config-if)#no shutdown(bật interface lên)

Xóa cấu hình router:eras stratup-config

Đẩy lại cấu hình :reload

BHM#copy running-config startup-config